On fait l’hypothèse que le moteur brushless se comporte comme un moteur à courant continu, modélisé par un ordre 1.