En intégrant sur toute l’hélice, d’incidence constante et symétrique par rapport à son axe de rotation, on obtient l’expression suivante :

La force de portance s’exerçant sur chaque petit élément de pale s’exprime :

Où :

Ainsi :

Où :